附件1
窗帘询价表
	序号
	使用区域
	窗帘参数
	单位
	窗帘布
	罗马杆
	罗马圈
	功能布
	控制
金额

	
	
	
	
	预算
数量
	控制
单价
	预算
数量
	控制
单价
	预算
数量
	控制
单价
	预算
数量
	控制
单价
	

	1
	北校区                          （教学楼，实训楼）
	1、面料：800g 加厚聚酯遮光布，                                                                                     2、遮光率 75%，                                                                                                                3、环保 A 类，色牢度 4 级，抗紫外线 UPF50+；
4、褶皱：2倍，4cm 加宽包边，底部无铅配重织带；
5、轨道：铝合金罗马杆轨道，壁厚 1.0mm，直径28mm；
6、安全：无尖锐金属外露，耐磨耐水洗，无异味；                                                        7、幅高：2.8米 ，幅宽：以每扇窗宽实际尺寸为准                                                                
	米
	1198.3
	38
	599.15
	30
	7190
	2
	1198.3
	6
	85079.7

	
	
	
	控制
金额
	45535.4
	17974.5
	14380
	7189.8
	

	2
	南校区                                  （正华楼，科技楼）
	1、面料：800g 加厚聚酯遮光布，                                                                                     2、遮光率 75%，                                                                                                                3、环保 A 类，色牢度 4 级，抗紫外线 UPF50+；
4、褶皱：2 倍，4cm 加宽包边，底部无铅配重织带；
5、轨道：铝合金罗马杆轨道，壁厚 1.0mm，直径28mm；
6、安全：无尖锐金属外露，耐磨耐水洗，无异味；                                                        7、幅高：2.8米 ，幅宽：以每扇窗宽实际尺寸为准          
	米
	817.6
	38
	408.8
	30
	4906
	2
	817.6
	6
	58050.4

	
	
	
	控制
金额
	31068.8
	12264
	9812
	4905.6
	

	3
	南校区                                  （其相楼）
	1、面料：1200g 加厚聚酯遮光布，                                                                                     2、遮光率 90%，                                                                                                                3、环保 A 类，色牢度 6 级，抗紫外线 UPF80+；
4、褶皱：2 倍，4cm 加宽包边，底部无铅配重织带；
5、轨道：铝合金罗马杆轨道，壁厚 1.0mm，直径28mm；
6、安全：无尖锐金属外露，耐磨耐水洗，无异味；                                                        7、幅高：2.8米 ，幅宽：以每扇窗宽实际尺寸为准  
	米
	79.7
	58
	39.85
	30
	479
	2
	79.7
	6
	7254.3

	
	
	
	控制
金额
	4622.6
	1195.5
	958
	478.2
	

	4
	南校区                                  （中山楼）
	[bookmark: _GoBack]1、面料：1200g 加厚聚酯遮光布，                                                                                     2、遮光率 90%，                                                                                                                3、环保 A 类，色牢度 6级，抗紫外线 UPF80+；
4、褶皱：2 倍，4cm 加宽包边，底部无铅配重织带；
5、轨道：铝合金罗马杆轨道，壁厚 1.0mm，直径28mm；
6、安全：无尖锐金属外露，耐磨耐水洗，无异味；                                                        7、幅高：3.5米 ，幅宽：以每扇窗宽实际尺寸为准 
	米
	283.1
	58
	141.55
	30
	1699
	2
	283.1
	6
	25762.9

	
	
	
	控制
金额
	16419.8
	4246.5
	3398
	1698.6
	

	预算控制价合计
	176147.3元（大写：壹拾柒万陆仟壹佰肆拾柒元叄角整）

	
	备注
	报价含运输，安装，布艺制作等所有相关费用




