附件1
询价表

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位
	控制单价
	控制金额
	技术参数

	1
	燃气单头大锅灶
	1350*1300*800/400
	6
	台
	4505
	27030
	加厚不锈钢板材201/D类，上翻边一体拉伸台面；加重球磨炉盘，广州120W风机（抗热能，高风压）永强120W节能风机，多孔预混节能炉头;原装熄火保护

	2
	双炒单温节能灶
	1800*1000*800/400
	1
	台
	5184
	5184
	材质采用201磨砂不锈钢板，围条、炉面采用1.0mm不锈钢板，侧板、背板采用1.0mm不锈钢板；炉膛采用1.2mm的镀锌钢板，炉架采用L40*40国标角钢，炉头工程型节能炉头，锅围采用冲压成型及加强加厚铸铁锅圈，配置550W中压风机，耐火材料采用1:1比例。 炉头采用广州节能炉头每小时节约气量0.97方，带熄火保护

	3
	布菲炉
	565*430*220
	14
	个
	884
	12376
	电压：220V
功率：0.4KW
材质：304不锈钢
结构：1.可视化玻璃2.不锈钢把手3.不锈钢餐盆4.隔水保护5.不锈钢炉架6.智能数控面板
产品容量：13L
调温区间：35~90℃

	4
	电饼档
	650*790*900
	1
	台
	1716
	1716
	可调节子弹脚，自由调节高度全不锈钢加厚机身，防水防油污，易清洗功率高达5KW，效率更快；

	5
	定制双眼残渣柜
	1350*700*800
	7
	台
	1976
	13832
	优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM支撑管采用40不锈钢管配可活动脚

	6
	定制残渣柜
	1350*700*450
	7
	台
	1300
	9100
	优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM支撑管采用40不锈钢管

	7
	定残渣柜
	640*700*450
	7
	台
	946
	6622
	优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM支撑管采用40不锈钢管

	合计
	75860
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