附件1
窗帘询价表

	序号
	项目名称
	窗帘参数
	名称
	数量
	单位
	单价
	金额
	备注

	1
	北校区                          （教学楼，实训楼）
	1、面料：800g 加厚聚酯遮光布，                                                                                     2、遮光率 75%，                                                                                                                3、环保 A 类，色牢度 4 级，抗紫外线 UPF50+；
4、褶皱：2倍，4cm 加宽包边，底部无铅配重织带；
5、轨道：铝合金罗马杆轨道，壁厚 1.0mm，直径32mm；
6、安全：无尖锐金属外露，耐磨耐水洗，无异味；                                                        7、幅高：2.8米 ，幅宽：以每扇窗宽实际尺寸为准                                                                
	窗帘布
	1198.30 
	m
	38.00 
	45535.40 
	

	
	
	
	罗马杆
	599.15 
	m
	30.00 
	17974.50 
	

	
	
	
	罗马圈
	7190.00 
	个
	2.00 
	14380.00 
	

	
	
	
	功能布
	1198.30 
	m
	6.00 
	7189.80 
	

	2
	南校区                                  （正华楼，科技楼）
	1、面料：800g 加厚聚酯遮光布，                                                                                     2、遮光率 75%，                                                                                                                3、环保 A 类，色牢度 4 级，抗紫外线 UPF50+；
4、褶皱：2 倍，4cm 加宽包边，底部无铅配重织带；
5、轨道：铝合金罗马杆轨道，壁厚 1.0mm，直径32mm；
6、安全：无尖锐金属外露，耐磨耐水洗，无异味；                                                        7、幅高：2.8米 ，幅宽：以每扇窗宽实际尺寸为准          
	窗帘布
	1164.40 
	m
	38.00 
	44247.20 
	

	
	
	
	罗马杆
	582.20 
	m
	30.00 
	17466.00 
	

	
	
	
	罗马圈
	6986.00 
	个
	2.00 
	13972.00 
	

	
	
	
	功能布
	1164.40 
	m
	6.00 
	6986.40 
	

	3
	南校区                                  （其相楼）
	1、面料：1200g 加厚聚酯遮光布，                                                                                     2、遮光率 75%，                                                                                                                3、环保 A 类，色牢度 4 级，抗紫外线 UPF80+；
4、褶皱：2 倍，4cm 加宽包边，底部无铅配重织带；
5、轨道：铝合金罗马杆轨道，壁厚 1.0mm，直径32mm；
6、安全：无尖锐金属外露，耐磨耐水洗，无异味；                                                        7、幅高：2.8米 ，幅宽：以每扇窗宽实际尺寸为准  
	窗帘布
	79.70 
	m
	58.00 
	4622.60 
	

	
	
	
	罗马杆
	39.85 
	m
	30.00 
	1195.50 
	

	
	
	
	罗马圈
	479.00 
	个
	2.00 
	958.00 
	

	
	
	
	功能布
	79.70 
	m
	6.00 
	478.20 
	

	4
	南校区                                  （中山楼）
	[bookmark: _GoBack]1、面料：1200g 加厚聚酯遮光布，                                                                                     2、遮光率 75%，                                                                                                                3、环保 A 类，色牢度 4 级，抗紫外线 UPF80+；
4、褶皱：2 倍，4cm 加宽包边，底部无铅配重织带；
5、轨道：铝合金罗马杆轨道，壁厚 1.0mm，直径32mm；
6、安全：无尖锐金属外露，耐磨耐水洗，无异味；                                                        7、幅高：2.8米 ，幅宽：以每扇窗宽实际尺寸为准 
	窗帘布
	283.10 
	m
	58.00 
	16419.80 
	

	
	
	
	罗马杆
	141.55 
	m
	30.00 
	4246.50 
	

	
	
	
	罗马圈
	1699.00 
	个
	2.00 
	3398.00 
	

	
	
	
	功能布
	283.10 
	m
	6.00 
	1698.60 
	

	5
	备注
	报价含运输，安装，税金
	合计
	200768.50 




